**Rockfon Blanka As**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto As <600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm>. Liima- asennus Rockfon akustiikkaliima.

Levy kiiinteästi asennettu, suuntavapaa, maalatut reunat peittomaalattu. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan L-arvo 94,5, valonheijastavuus >87 %, valonhajonta ≥ 99%.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan avosaumalla 6- 8 mm.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Kulutuskestävyys: pesunkestävyysluokka 5 ( paras)

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 2.43 - 4.14 kg. CO2-ekv. (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa. Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Blanka tuotetietokortti.