**Rockfon Artic E24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto E <600x600x15 mm> / <1200x600x15 mm>.

Osittain näkyvä Rockfon T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, vivahteikas valkoiseksi maalattu fleece ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 82 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 1,71 kg. CO2-ekv./m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Artic tuotetietokortti.