**Rockfon BassPlus**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, 1200x600x50 mm, täydentävä akustinen ratkaisu parantamaan äänenvaimennusta matalilla taajuuksilla; 125 Hz:n ja 250 Hz:n välillä.

Kivivillalevy kapseloitu kalvolla, yhdistetään Rockfon alakattolevyjen kanssa.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A1 (EN 13501-1), lämmönjohtavuus λD = 40 mW/mK.

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon BassPlus tuotetietokortti.