**Rockfon Blanka Activity C**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto C ( viiste joka sivulla 2,5 mm/ 30 ° ) <600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm>/ <1200x300x40 mm>/ <2400x600x40 mm>.

Hakas- asennus Rockfon® System C direct™.

Levy kiinteästi asennettu, suuntavapaa, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri:NCS S-0500N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan L-arvo 94,5, valonheijastavuus >87 %, valonhajonta ≥ 99%.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Kulutuskestävyys: pesunkestävyysluokka 4

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 5,51 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Blanka Activity tuotetietokortti.