**Rockfon Blanka C**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto C <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm>.

C - hakasasennus / Rockfon C direct.

Levy kiinteästi asennettu, suuntavapaa, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri:NCS S-0500N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan L-arvo 94,5, valonheijastavuus >87 %, valonhajonta ≥ 99%.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka D, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Kulutuskestävyys: pesunkestävyysluokka 4

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 2.34 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Blanka tuotetietokortti.