**Rockfon Blanka X**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto X <600x600x22 mm> / <1200x600x22 mm> / <1800x600x22 mm> / <2100x600x25 mm> / <2400x600x25 mm>/ <900x900x25 mm>.

Piiloon jäävä Rockfon T24 tai X DLC <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, suuntavapaa, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan L-arvo 94,5, valonheijastavuus >87 %, valonhajonta ≥ 99%.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Kulutuskestävyys: pesunkestävyysluokka 4

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 2,83- 3,1 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Blanka tuotetietokortti.