**Rockfon Boxer AEX Olympia 1A**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto AEX 1160x1160x40 mm

Näkyvä Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Erittäin iskunkestävä, levy täysin avattava, maalatut reunat. Pinta mikrokuvioitua, vahvistettua valkoista fleeceä ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus >85 %

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Iskunkestävyys: 1A/ 40 mm levy+ Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A listajärjestelmä,

Absorptioluokka A, paloluokka: A1, d0 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 3,17 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Boxer tuotetietokortti.