**Rockfon Color- all A24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x20 mm>/ 1200x600x20 mm>/ 1500x600x20 mm>/ 1800x600x20 mm>/ 2100x600x20 mm>/ 2400x600x20 mm>/ 900x900x25mm>/ 1200x1200x25 mm> / <600x600x40 mm>/ 1200x600x40 mm>/ 1800x600x40 mm>/ <2400x600x20mm> / <1200x1200x40 mm>.

Näkyvä Rockfon T24 tai XL T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, pinta tasaista värillistä fleeceä väri <? >, reunakäsittely ja tausta maalaamaton fleece.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 ( Color-all Mercury A2-s1,d0) (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 20 mm 1,47/ 25 mm 2,57/ 40 mm 2,69 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Color- all tuotetietokortti.