**Rockfon Color-all E15**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto E <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm>. Osittain näkyvä Rockfon T15 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, tasaista, värillistä fleeceä väri <? >, reunakäsittely ja tausta maalaamaton fleece.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 ( Color-all Mercury A2-s1,d0) (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 3,3 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Color- all tuotetietokortti.