**Rockfon Color- all As**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto As <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm > / <600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm >. Liima- asennus Rockfon akustiikkaliima / Rockfon A Adhesive.

Levy ei avattava, pinta tasaista värillistä fleeceä väri <? >, reunakäsittely ja tausta maalaamaton fleece.

Levyn liima- asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A ( 20 mm D), paloluokka: A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 20 mm 1,47/ 40 mm 2,69 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Color- all tuotetietokortti.