**Rockfon Contour**

Kivivillainen melunvaimennin, reunamuoto A <suorakaide 1200x 300x 50 mm> / < suorakaide 1200x 600x 50 mm> / < suorakaide 1800x 300x 50 mm> / < suorakaide 1800x 600x 50 mm> / < Wave 1200x 150/300x 50 mm> / < Wave 1200x 300/450x 50 mm> / < Wave 1200x 450/600x 50 mm>.

Pinta tasainen, matta valkoinen maalattu fleece ja reunat maalattu valkoinen. Ripustuspisteet integoitu tehtaalla.

Absorptioluokka Aeq (m2 per tuote) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 6,08 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Contour tuotetietokortti.