**Rockfon Cosmos harmaa**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, väri harmaa, reunamuoto B ( viiste joka sivulla ) <1200x600x40 mm> / <1200x600x50 mm> / <1200x600x60 mm> / <1200x600x80 mm> / <1200x600x100 mm>.

Asennus Rockfon ® System B Screw™

Kiinteä ruuvikiinnitys Cosmos ruuvit, maalatut reunat ja tausta maalaamaton fleece.

Asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Pinnan valonheijastavuus 67 %.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistaminen: imuroiminen ja kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 40 mm 4,5 / 50 mm 5,06/ 60 mm 5,89/ 80 mm 7,9/ 100 mm 9,7 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Cosmos tuotetietokortti.