**Rockfon Cosmos valkoinen**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, väri valkoinen, reunamuoto B ( viiste joka sivulla ) <1200x600x40 mm> / <1200x600x50 mm>. Asennus Rockfon ® System B Screw™

Kiinteä ruuvikiinnitys Cosmos ruuvit, maalatut reunat ja tausta maalaamaton fleece.

Asennus valmistajan ohjeen mukaan. Puhdistaminen - Imuroiminen - Kostealla pyyhkiminen

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistaminen: imuroiminen ja kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 40 mm 4,5 / 50 mm 5,06 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Cosmos tuotetietokortti.