**Rockfon Eclipse Colour**

Kivivillapohjainen saareke, reunamuoto A < neliö/ 1160x 1160x 40 mm> / < ympyrä 1160x 1160x 40 mm.

Pinta maalattu < 11 väriä Rockfon Color-All > ja tausta valkoinen fleece.

Absorptioluokka Aeq (m2 per kohde) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 6,31 kg. CO2-ekv/ m2. (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Eclipse Colour tuotetietokortti.