**Rockfon Eclipse Customised**

Kivivillapohjainen saareke, reunamuoto A, muoto työstetään levykoosta < neliö/ 1160x 1160x 40 mm> / < suorakaide 1160x 580x 40 mm> / < suorakaide 1760x 1160x 40 mm> / < suorakaide 2360x 1160x 40 mm> < ympyrä 800x 800x 40 mm> / < kolmio 1160x 1160 x40 mm> / < kuusikulmio 1160x 1160x 40 mm> / < soikea 1760x 1160x 40 mm > / < vapaavalintainen 2400x 1200x 40 mm >.

Pinta maalattu mattapintainen < NCS S>, tausta valkoinen fleece ja reunat maalattu.

Absorptioluokka Aeq (m2 per kohde) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 6,31 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Eclipse Customised tuotetietokortti.