**Rockfon Eclipse**

Kivivillapohjainen saareke, reunamuoto A < neliö/ 1160x 1160x 40 mm> / < suorakaide1760x 1760x 40 mm> / < suorakaide 2360x 1160x 40 mm> / < ympyrä 800x 800x 40 mm> / < ympyrä 1160x 1160x 40 mm> / < kolmio 1160x 1005 x40 mm> / < kuusikulmio 1160x 1006x 40 mm> / < soikea 1760x 1160x 40 mm > / < vapaavalintainen 1760x 1160x 40 mm >.

Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta valkoinen fleece. Pinnan L-arvo 94,5, valonheijastavuus >87 %, valonhajonta ≥ 99%.

Absorptioluokka Aeq (m2 per kohde) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A1 (EN 13501-1) ja Rockfon Eclipse Suorakaide 2360: A2-s1,d0

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Kulutuskestävyys: pesunkestävyysluokka 5

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 6,64 kg. CO2-ekv/ m2. (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Eclipse tuotetietokortti.