**Rockfon Humitec Baffle**

Kivivillainen melunvaimennin, reunamuoto 4F < 1200x 450x 50 mm> / < 1200x 600x 50 mm>.

Paneli mikrokuvioitua valkoiseksi maalattua, vettä hylkivää fleeceä. Kehys valkoinen kuumagalvanoitu teräs, monitoimikiinnike.

Absorptioluokka Aeq (m2 per tuote) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A2 s1 d(0) (EN 13501-1) Korroosioluokka D Puhdastilaluokitus ISO 2

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen, höyrypuhdistus (kahdesti vuodessa), vaahtopuhdistus alhaisella paineella/ max. 80 bar vähintään 1 metrin etäisyydeltä, veden suihkutuskulman tulee olla 30°

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 4,09 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Industrial Baffle tuotetietokortti.