**Rockfon Industrial A Adhesive**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, väri <black> / <nature>/ <opal>, reunamuoto A <1200x600x30 mm> / <1200x600x50 mm> / <1200x600x80 mm> / <1200x600x100 mm>. Liima- asennus Rockfon akustiikkaliima Rockfon® System A Adhesive™.

Levy kiinteästi asennettu, pinta värillinen fleece, maalatut reunat ja tausta maalaamaton fleece.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: imurointi

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 30 mm 1,9/ 50 mm 3,38/ 80 mm 4,42 ja 100 mm 5,43 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Industrial tuotetietokortti.