**Rockfon Industrial Baffle**

Kivivillainen melunvaimennin, reunamuoto 2F < 1200x 450x 50 mm> / < 1200x 600x 50 mm>.

Paneli kuvioitua valkoista fleeceä. Kehys kuumagalvanoitu teräs, monitoimikiinnike.

Absorptioluokka Aeq (m2 per tuote) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A2 s1 d(0) (EN 13501-1) Korroosioluokka B.

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 3,5 / 3,93 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Industrial Baffle tuotetietokortti.