**Rockfon Rocklux**

Kivivillapohjainen äänenvaimennuskotelo, <1105 x 1105 x 30 mm\*> / <1780 x 745 x 30mm\*\*>, täydentävä akustinen ratkaisu parantamaan äänenvaimennusta valaisimien päälle yhdessä Rockfon dB alakattolevyjen kanssa.

Kivivillalevy alumiinikalvolla, yhdistetään Rockfon dB alakattolevyjen kanssa.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

\*Soveltuvuus teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 600 x 600 mm.

\*\*Soveltuvuus teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin:1200 x 300 mm, 1350 x 300 mm

Paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Hiilijalanjälki 3,88 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot RockfonRocklux tuotetietokortti.