**Rockfon Samson seinävaimennuslevy**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A24 <1200x600x40 mm> / <1800x600x40 mm> /<2400x600x40 mm> / <1200x1200x40 mm>.

Näkyvä Rockfon VertiQ T24 A Wall vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Pinta valkoinen kestävä kudospinta, tausta maalaamaton fleece ja maalatut reunat. Erittäin iskunkestävä. Pinnan valonheijastavuus 72 %

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka B, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: imurointi

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 3,47 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Samson seinävaimennuslevy tuotetietokortti.

**Rockfon Samson seinävaimennuslevy**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A HAT <1200x600x40 mm> / <1800x600x40 mm> /<2400x600x40 mm> / <1200x1200x40 mm>.

Näkyvä Rockfon HAT A Wall vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Pinta valkoinen kestävä kudospinta, tausta maalaamaton fleece ja maalatut reunat. Erittäin iskunkestävä. Pinnan valonheijastavuus 72 %

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka B, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdistus: imurointi

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 3,47 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

## Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Samson seinävaimennuslevy tuotetietokortti.