**Rockfon Sonar A24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto A <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm>.

Näkyvä Rockfon T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä.

Levy täysin avattava, mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdastilaluokitus: ISO 5

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 3,15 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar tuotetietokortti.