**Rockfon Sonar Activity G**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto G ( viiste joka sivulla 2,5 mm/ 30 ° ) <600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm>/ <1200x300x40 mm>.

Hakas- asennus Rockfon® System G direct™

Levy kiinteästi asennettu, mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdastilaluokitus: ISO 5

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 4,5 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon SonarActivity tuotetietokortti.