**Rockfon Sonar B**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto B ( viiste joka sivulla 2,5 mm/ 30 ° ) <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm >. Liima- asennus Rockfon akustiikkaliima Rockfon B Adhesive.

Mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn liima- asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka D, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdastilaluokitus: ISO 5

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 2,57 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar tuotetietokortti.