**Rockfon Sonar D**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto D <1200x300x20 mm> / <1800x300x20 mm> / <2400x300x25 mm> / <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm> / <1500x600x20 mm> / <1800x60x25 mm> / <2100x300x25 mm> / <2100x600x25 mm> / <2400x600x25 mm> / <900x900x25 mm> / <1200x1200x25 mm>.

Piilokiinnitteinen Rockfon T24 Stepped Z D tai Rockfon XL T24 D ( 600 x 600 ) vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdastilaluokitus: ISO 5

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 2,57- 2,99 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar tuotetietokortti.