**Rockfon Sonar E24**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto E <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm> / <1500x600x20 mm> / <1800x600x20 mm>/ <2100x600x25 mm > / <2400x600x25 mm> / <900x900x25 mm> / <1200x1200x25 mm>.

Osittain näkyvä Rockfon T24 tai XL T24 <vakiovalkoinen> / <mattavalkoinen> / <Color- all> listajärjestelmä. Rockfon XL T24 vain ( 600x 600, 1200x 600 ja 1800x 600 ).

Mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdastilaluokitus: ISO 5

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 3,15- 3,38 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar tuotetietokortti.