**Rockfon Universal Baffle**

Kivivillainen melunvaimennin, reunamuoto < 2F 1200x 300x 50 mm> / < 2F 1200x 450x 50 mm> / < 2F 1200x 600x 50 mm> / < 4F 1200x 300x 50 mm> / < 4F 1200x 450x 50 mm> / < 4F 1200x 600x 50 mm> / < 4F 1800x 300x 50 mm> / < 4F 1800x 600x 50 mm>.

Paneeli sileä valkoinen fleece tai valmiiksi maalattu < väri > ( 4F ). Kehys: Valkoinen tai < Rockfon® Color all jauhemaalattu/ väri > kuumagalvanoitu teräs, monitoimikiinnike.

Absorptioluokka Aeq (m2 per tuote) vrt. tuotekortti.

Levyn asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Paloluokka: A2 s1 d(0) (EN 13501-1) Korroosioluokka B

Puhdistus: Imuroiminen

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki: 2,91 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Universal Baffle tuotetietokortti.