**Rockfon VertiQ C**

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto C, 2400x600x40 mm .

Osittain näkyvä Rockfon® System VertiQ® C Wall vakiovalkoinen listajärjestelmä.

Pinta <vakiovalkoinen> / <vaalenharmaa> / <harmaa> / <musta>.

Erittäin iskunkestävä, kiinteä asennus, maalatut reunat. Pinta kestävä kudospinta ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus valkoinen 72 %, vaaleanharmaa 61 %, harmaa 33 % ja musta 5 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A, paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 4,66 kg. CO2-ekv/ m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

## Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon VertiQ tuotetietokortti.