**47 BINNENINRICHTING**

**47.60-a Gebouwaankleding en Decoratie**

 **0. Rockfon® Canva™ Floor Screen**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Canva™ Floor Screen

Materiaal: steenwol paneel met textiel op polyersterbasis in frame met onderstel

Frame: 61 mm gepoedercoat mat aluminium frame

- Kleur frame: Wit of Zwart

Onderstel: drie mogelijke opties

- Vlak onderstel

- Verhoogd onderstel

- Onderstel met wielen

- Kleur onderstel: Wit of Zwart

- Bevestiging onderstel: enkel het onderstel dient nog aan het frame bevestigd te worden

Textiel bedrukt (structuurweefpatroon), afneembaar en vervangbaar stretch textiel op polyesterbasis

- Kleur textiel: standaard 34 Rockfon Colours of Wellbeing kleuren. Grafische print op maat mogelijk

Afmetingen B x H x D (mm): 1700 x 1300 x 61

Brandreactie (EN 13501-1): B-s1,d0

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): 1,50

Geluidsdemping van het scherm: Geluidsdemping van het scherm meet de geluidsreductie (geluidsdrukniveau) tussen een bron en ontvanger met een scherm ertussen. De geluidsdemping van het scherm (reductie) wordt uitgedrukt in decibel dB(A).

Reinigbaarheid:

- Frame: stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging

- Textiel: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in wasmachine tot 70° graden.