**47 BINNENINRICHTING**

**47.60-a Gebouwaankleding en Decoratie**

**0. Rockfon® Hub™**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Hub™

Materiaal: Zoning eiland, geleverd als volledige kit, bestaande uit een zwart geanodiseerd zwart frame optioneel te bekleden met vilt in drie kleuren: wit, lichtgrijs en donkergrijs. Optioneel af te werken met gordijnen om rustige of gemoedelijke ruimtes te creëren waar mensen ongestoord

productief kunnen zijn. Aluminium draagconstructie welke middels ophangdraden af te hangen is aan het constructieve deel.

Afwerking akoestisch zichtbaar oppervlak met voorgeselecteerde Rockfon**®** plafondpanelen 600x600x22mm:

- Rockfon Blanka® kantafwerking: X

- Rockfon Color-all® kantafwerking X (Stone, Charcoal, Anthracite, Concrete, Storm, Azure, Sage, Eucalyptus)

Frame: 110mm geanodiseerd zwart

- Frame profiel zwart recht 35x110mm

- Frame profiel gebogen tbv hoeken 35x110mm

- Frame coupling + inbusschroef

- Frame profile connector

Bekleding frame:

- Vilt lichtgrijs

- Vilt donkergrijs

- Vilt wit

Draagconstructie:

- Aluminium draagprofielen 40x40mm + inter connector

- Hoofdprofiel T24 click + intersection clip

- Dwarsprofiel T24 Click

Ophanging:

- Verticale ophangdraad set

- Ophangdraad set t.b.v. schoren

Toebehoren:

-Snijmal tbv hoekpanelen X kantafwerking

- Gordijn runners t.b.v. gordijnen

Afmetingen B x H x D (mm): 4800 x 4800 x 110 (L)

Brandreactie (EN 13501-1): A1 (panelen en ophangsysteem componenten)

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): 0,95

Reinigbaarheid: stofzuiger,

Hygiëne: steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu: Volledig recyclebare steenwol. Rockfon panelen bevatten tussen 29% en 64% gerecycled materiaal volgens ISO 14021

Rockfon Blanka X en Color-all X panelen zijn Cradle to Cradle Certified®: Silver.