**47 BINNENINRICHTING**

**47.60-a Gebouwaankleding en Decoratie**

**0. Rockfon® Lamella™**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Lamella™

Materiaal: Modulair gepatenteerd wandsysteem met aluminium frame, Rockfon**®** Charcoal zwart steenwol absorber 40mm en afgewerkt met houtfineer latten d.m.v. bijgeleverde clips.

Frame: 45 mm zwart aluminium frame

- Kleur Frame: Zwart

- Kleur houtfineer latten: Oak, Smoked Oak en Light Oak

Afmetingen Frame B x H x D (mm): 2418 x 2474 x 45mm + dikte lat (12mm, 21mm, 30mm)

Afmetingen Latten B x D (mm): 34 x 30mm, 39 x 21mm, 44 x 12mm

Brandreactie (EN 13501-1): C-s2,d0

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): tot 0,90 (volledig systeem getest)

Reinigbaarheid:

- Frame: stofzuiger

Hygiëne: Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu: Volledig recyclebare steenwol Rockfon panelen bevatten tussen 29% en 64% gerecycled materiaal volgens ISO 14021 Rockfon panelen zijn Cradle to Cradle Certified® Silver & Bronze (afhankelijk van het product type).

Houten fineerlatten: FSC 70% MIX

Bevestiging: Wand 2418 x 2474 mm bestaat uit:

* Aluminium modulair frame (onder/bovenprofiel/middenprofielen/zijprofielen
* Rockfon Charcoal zwart steenwol absorber 40mm welke tussen de horizontale profielen wordt geplaatst
* Houten fineerlatten worden middels speciale mounting clip bevestigd op horizontale profielen, uitlijnen clips middels speciaal daarvoor ontworpen guiding ruler.