**44.31 PANELENPLAFONDS**

**44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

 **0. PANELENPLAFOND**

Een aanvullende akoestische oplossing die ideaal is voor ruimtes waarbij een hoge geluidsabsorptie in de lage frequenties (tussen 125 Hz & 250 Hz) gewenst is, zoals klaslokalen.

Afmetingen (mm): 1200x600

Panelen:

* Verbetert het akoestisch comfort en verhoogt de spraakverstaanbaarheid bij plaatsing in de hoeken van de ruimte, bovenop het verlaagde plafond.
* Rockfon® Bass Plus™ is te combineren met een breed assortiment aan Rockfon® plafondpanelen.
* Makkelijk te installeren zonder snijwerk.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

  **1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Bass Plus™

Materiaal: steenwol

Kanten: zichtbaar (AEX)

Afwerkingen:

- Mat met een vulling van steenwol, geseald in een akoestisch-open folie.

Dikte (mm): 50

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): 1,00

Thermische geleidingscoëfficiënt: 0,040mW/mK

 **01 BINNENPLAFOND**

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening