**44.31 PANELENPLAFONDS**

**44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

 **0. PANELENPLAFOND**

Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch wandpaneel, voor verticale montage.

Afmeting (mm): 1760x1160

Vorm: rechthoek

Rockfon® Eclipse™ wandpaneel:

- de installatiediepte bedraagt 15 of 65 mm (afhankelijk van toegepaste ophangset).

- de eilanden mogen niet rechtstreeks tegen elkaar gemonteerd worden.

- montage conform systeembeschrijving Rockfon® System Eclipse Wall™.

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

  **1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Eclipse™ Customised wandpaneel

Materiaal: steenwol

Kanten: rechte kantafwerking (A)

Afwerkingen:

- zichtzijde: egaal op kleur gespoten mineraalvlies voorzien van een akoestisch-open finishing.

- rugzijde: wit akoestisch vlies.

- kanten: geverfde zijkanten, op kleur gespoten.

- kleur: RAL of NCS kleur naar wens.

Lichtreflectie: kleurafhankelijk

Dikte (mm): 40

Brandreactie (EN 13501-1): klasse A1

Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(w-waarde): Aeq (m2/element)

Vochtbestendigheid: tot 100% RV

  **2. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL**

Toebehoren:

- Rockfon® Eclipse™ Directe ophangset – 15 mm afstand (2 sets).

Of

- Rockfon® Eclipse™ Getrapte ophangset – 65 mm afstand (2 sets).

 **01 BINNENPLAFOND**

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening