**44.31 PANELENPLAFONDS**

**44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

**0. PANELENPLAFOND**

Geluidsisolerende kap waardoor geluidsoverdracht via technische installaties beperkt wordt

- Ideaal in combinatie met Rockfon® dB producten voor optimale privacy

- Geschikt voor een breed assortiment aan technische installaties in diverse afmetingen

- Makkelijk te installeren

Afmetingen (mm): 1105x1105x30\* en 1780x745x30\*\*

Rockfon® Rocklux® wordt plat geleverd en dient nog in elkaar gezet te worden.

De binnen-/ buitenmaten na montage zijn:

- \* 725x725x130 / 785x785x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 600x600, 625x625, 675x675 mm

- \*\* 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm

- Gebruik 2 stuks Rockfon® Rocklux® 1105x1105x30 mm verbonden met aluminium tape voor technische installaties in de afmetingen: 1200x600 1250x625, 1350x600 mm

- Binnenmaten inclusief min. 50 mm speling (totaal) voor lichtbevestigingen

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

**1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL**

Fabrikaat: Rockfon/ROCKWOOL B.V.

Type: Rockfon® Rocklux®

Materiaal: kern van steenwol

Afwerkingen:

Binnenkant: mineraal vlies

Buitenkant: aluminium folie

Dikte (mm): 30

Vochtbestendigheid: RV <100%

**01 BINNENPLAFOND**

T.p.v. de ruimten ....., als aangegeven op tekening